**KKRO-S**

Zur Ausführung kommen Kettenzugrollos für Sonnen- und Blendschutz,

Fabrikat LEHA.

Geeignet als Anlagen für senkrechten Einbau.

Durch das selbstsperrende Getriebe bleibt das Rollo in jeder beliebigen Höhe stehen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_LEHA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_KKRO-S\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

**1. Träger**

Träger aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005). Abdeckkappen aus Kunststoff, weiß, grau oder schwarz.

Montageprofil für Decken- oder Wandmontage.

**2. Behang**

Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion

**3. Welle**

Aluminium-Welle Ø 37 mm

**4. Unterleiste**

Außenliegende Unterleiste aus Aluminium in natur eloxiert, pulverbeschichtet in weiß RAL (9003) oder schwarz RAL (9005), seitliche Abschlusskappen aus Kunststoff (weiß, grau, schwarz)

**5. Antrieb und Bedienung**

Bedienung mit seitlicher Endlos-Kugelkette aus weißem, grauem oder schwarzem Kunststoff, wahlweise links oder rechts

**6. Oberflächenbehandlung**

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Farben weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005) pulverbeschichtet.